Początek formularza

Ogłoszenie nr 507830-N-2020 z dnia 2020-01-30 r.

Gmina Opatowiec: Remont polegający na przebudowie pomieszczeń, rozbudowie infrastruktury, robotach rozbiórkowych, montażowych i ziemnych, przebudowie i rozbudowie zadaszenia zewnętrznego w postaci sceny oraz wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Tak

**Nazwa projektu lub programu**
Remont polegający na przebudowie pomieszczeń, rozbudowie infrastruktury, robotach rozbiórkowych, montażowych i ziemnych, przebudowie i rozbudowie zadaszenia zewnętrznego w postaci sceny oraz wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu.

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Opatowiec, krajowy numer identyfikacyjny 29101052400000, ul. Rynek  3 , 28-520  Opatowiec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 35 18 052, e-mail informatyk@opatowiec.pl, faks 41 35 18 034.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.opatowiec.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**
**Elektronicznie**

Nie
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
Nie
Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
Nie
Inny sposób:

Adres:

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont polegający na przebudowie pomieszczeń, rozbudowie infrastruktury, robotach rozbiórkowych, montażowych i ziemnych, przebudowie i rozbudowie zadaszenia zewnętrznego w postaci sceny oraz wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu.
**Numer referencyjny:** 271.7.2020
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Roboty rozbiórkowe podestu żelbetowego (istniejąca scena zadaszona): - rozebranie istniejącej sceny z płyty żelbetowej, - rozebranie słupów betonowych okrągłych o średnicy 20 cm, - rozebranie ścian filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej, rozebranie zamurowania pod podestem. 2. Rozebranie istniejących schodów zewnętrznych, betonowych na gruncie: - rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm, rozebranie schodów głównych zewnętrznych do sali widowiskowej, - rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm, rozebranie schodów zewnętrznych na podest. 3. Rozebrani zadaszenia sceny – pokrycie dachowe i konstrukcja wsporcza (konstrukcja stalowa): - rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nadającej się do użytku, - rozebranie konstrukcji więź dachowych – ołacenie dachu – łaty drewniane, - rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych, - demontaż słupów stalowych o średnicy 100 mm o długości 4,0 m – słupy o średnicy 100 mm x 4 m długości x 6 sztuk = 200 kg . 4. Rozebranie nawierzchni placu utwardzonej betonem dylatowanym. Grubość nawierzchni betonowej = 15 cm: - rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm, - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, rozebranie ścian zbiornika na ścieki sanitarne (obniżenie wysokości ścian o 50 cm). 5. Rozebranie murków ogrodzeniowych wraz z panelami ogrodzeniowymi: - rozebranie balustrad, paneli ogrodzeniowych z kształtowników stalowych, - rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm, podmurówka ogrodzenia wysokości 50 + 80 fundamenty = 1,3 m, grubości 20 cm. 6.Rozebranie istniejącego zsypu węglowego: - rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm, ściany wysokości 1,0 m x długość 1,0m, grubość 20 cm x 3 szt ( boki i przód) = 0,6m3, - rozebranie spodu betonowego zsypu 1 x1 x 0,3 m = 0,3 m3. 7. Rozebranie istniejących nawierzchni bezpośrednio przylegających do terenu robót. Chodnik z kostki brukowej do krawężnika jezdni na długości prowadzonych robót. Nawierzchnia z brukowca przed wrotami do garaży OSP: - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm, teren utwardzony brukowcem, przylegający bezpośrednio do placu budowy, należy rozebrać istniejące utwardzenie i potem odtworzyć nawiązując do projektowanej nawierzchni z kostki brukowej. 8. Wykonanie płyty przykrywającej istniejący zbiornik na ścieki sanitarne: - żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie – z zastosowaniem pompy do betonu, wykonanie płyty przykrywającej zbiornik na ścieki sanitarne. - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, zbrojenie płyty przykrywającej zbiornik na ścieki sanitarne. 9. Korytowanie pod warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego na głębokość 45 cm: - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów manewrowych i postojowych, roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0,4 m3, w gr. Kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. 10. Wykonanie nowego zsypu na węgiel: - pogłębienie wykopu wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15m3 na odkład w gruncie kat. III pod szacht dla wsypu węgla, - ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3m – ręczne układanie betonu, wykonanie szachtu wsypowego dla węgla (ekogroszek w workach), - konstrukcje podparć z kątownika równoramiennego 50x50x4. Oparcie dla kraty stalowej Wema, zamontowanej w płaszczyźnie pochylni nad wsypem węglowym. - mechaniczne wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, wykonanie otworu zsypowego pomieszczenia kotłowni, - montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 200 kg, nawierzchnia pochylni (nad wsypem węglowym) z kraty stalowej ocynkowanej. 11. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych drogowych: - warstwa odcinająca wykonana z piasku zagęszczana mechanicznie - 6cm – grubość po zagęszczeniu, - warstwa odcinająca wykonana z piasku zagęszczana mechanicznie – za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu, łączna grubość po zagęszczeniu = 10cm, krotność=4, - podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu = 20 cm, frakcja kruszywa 31,5-63 mm, - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm – warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm. 12. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit o kolorze grafitowym z elementami czerwonymi: - nawierzchnie z kostki betonowej typu Nostalit w kolorze grafitowym z wstawkami czerwonymi, grubość kostki 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem rzecznym. 13. Odwodnienie liniowe terenu placu: - odwodnienie OPL-B, klasa obciążenia B125. 14. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych: - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV, wykop pod palisadę 12x12x60 cm, - ława pod palisady, betonowa z oporem, beton półsuchy B15, podbudowa z betonu B15 pod ścianę boczną pochylni dla osób niepełnosprawnych z palisady 12x18x100 zagłębianej zgodnie ze spadkiem pochylni oraz schody wejściowe, - palisada betonowa Nostalit (grafitowa) o wymiarach 12x18, l=100 cm, - podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, - nawierzchnia z kostki betonowej Nostalit 6 cm czerwona na podsypce cementowo – piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, pochylnia + spocznik przy drzwiach wejściowych, - balustrady pochylni z podwójnym pochwytem na wysokości 75cm i 90 cm ze stali nierdzewnej, - podwójny pochwyt na wysokości 75 cm i 90 cm ze stali nierdzewnej, pochwyty montowane do ściany. 15. Scena o nawierzchni z kostki brukowej. Ściany z palisady o długości 1 m. Wysokość podestu 60 – 70 cm: - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV, wykop pod palisadę 12x12x60 cm, - ława pod palisady, betonowa z oporem, beton półsuchy B15, - palisada betonowa Nostalit (grafitowa) o wymiarach 12x18, l=100 cm, - podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, - nawierzchnia z kostki betonowej Nostalit czerwony grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, - balustrady sceny ze stali nierdzewnej mocowane do pionowej płaszczyzny palisady. 16. Schody zewnętrzne z kostki brukowej i palisady: - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV, wykop pod palisadę 12x12x60 cm, - ława pod palisady, betonowa z oporem, beton półsuchy B15, podbudowa z betony B15, - palisada betonowa Nostalit (grafitowa) o wymiarach 12x12 cm, l=60 cm, - podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, - nawierzchnia z kostki betonowej Nostalit czerwony grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. 17. Budowa zadaszenia sceny zewnętrznej: - stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 – ręczne układanie betonu, - montaż kotew stalowych ocynkowanych pod słupy, - słupy o długości ponad 2m – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy suchej (modrzew, wysoka jakość) czterostronnie strugane z zaokrąglonymi kantami, - ramy górne i płatwie długości ponad 3 m – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, płatwie i jętki na słupach, drewno modrzewiowe czterostronnie strugane z zaokrąglonymi kantami, - ramy górne i płatwie długość ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy modrzewiowej, płatew kalenicowa, drewno modrzewiowe czterostronnie strugane z zaokrąglonymi kantami, - krokwie długości ponad 4,5 m przekrój poprzeczny drewna 180 cm2 z tarcicy modrzewiowej, drewno strugane ze sfazowanymi kantami, - miecze i zastrzały przekrój porzeczny drewna do 180 cm2 z drewna modrzewiowego, drewno strugane z zaoblonymi kantami, - deskowanie pełne połaci dachowych z desek podbitkowych sosnowych gr. 20 mm pióro – wpust, - pokrycie dachów blachą dachówkopodobną, - deska okapowa z tarcicy sosnowej nasyconej, - obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej powlekanej, pas nadrynnowy, - obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej powlekanej, pas podrynnowy, - rynny dachowe półokrągłe 150 PCV w kolorze brązowym, - rury spustowe okrągłe PCV w kolorze brązowym o śr. 110 mm, kolanka i kształtki, - rury spustowe PCV w kolorze brązowym okrągłe o śr. 110 mm. 18. Dostawa i montaż drzwi wejściowych do Sali Domu Kultury z zewnątrz drzwi aluminiowe z naświetlem górnym. Wymiary drzwi 1,10+40, h=2,5m: - drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi wejściowe 110+40 z doświetleniem górnym, oba skrzydła przeszklone w górnej części, kolor brązowy. 19. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie otworów: - wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2m2, demontaż okna PCV o wymiarach 1,2x1,2 – szt.1, demontaż drzwi balkonowych o wymiarach 0,8x2,10m – 1 szt. - zamurowanie otworów w ścianie zewnętrznej po demontażu stolarki okiennej i drzwiowej bloczkami z betonu komórkowego na grubość 38 cm, - uzupełnienie ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi (grafitowanymi) metodą lekko- mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian, płyty styropianowe EPS 70 – 031, fasada o grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ = 0,034 W/(m\*K), - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu, - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach, - gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną cienkowarstwową – tynk silikatowo – silikonowy – nałożenie na podłoże warstwy gruntującej, - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa – tynk silikatowo – silikonowy o fakturze rustykalnej grubości 1,5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach Poziomych. 20. Remont sceny w Sali Domu Kultury: - rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych - rozebranie podłogi drewnianej z desek, - wzmocnienie konstrukcji sceny z drewna iglastego impregnowanego, ramy górne i belki długości do 3 m – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, - montaż nowej podłogi z desek dębowych suchych heblowanych, grubości 32 mm, - podłoga z desek – cyklinowanie, - podłoga z desek – gruntowanie i lakierowanie trzykrotne. 21. Projektowana ściana przy scenie wewnętrznej Sali Domu Kultury: - roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m, wykopy pod fundamenty, wykop pod ławę, - ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokość do 0,6m – ręczne układanie betonu, - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, zbrojenie ław fundamentowych, -przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie o śr. do 7 mm, strzemiona 6mm co 20 cm, - ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m grubości 25 cm z bloczków betonu komórkowego, projektowana ściana przy scenie wewnętrznej 6m x 4m = 24m2, - ułożenie nadproży prefabrykowanych, - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone fabrycznie wykończone – 1 szt., - ościeżnice stalowe zwykłe z uszczelką – pomieszczenie porządkowe, - rozebranie fragmentu sufitu gipsowo – kartonowego (w celu wymurowania ściany do wysokości konstrukcji żelbetowej stropodachu), - sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odtworzenie sufitu podwieszanego w wydzielonym pomieszczeniu Magazynowym. 22. Remont podłogi w Sali Domu Kultury: - rozbiórka cokolików z drewna iglastego, - rozebranie posadzki z parkietu, - izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa, płyty styropianowe twarde EPS 200 gr., 10 cm, - izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe, - podkłady betonowe grubości 8 cm wykonane przy użyciu „miksokreta” w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2, - posadzki cementowe – dopłata za zbrojenie siatką stalową przeciwskurczową, - posadzki z deszczułek na kleju, parkiet dębowy w pomieszczeniu sali domu kultury, - podłoga w sali domu kultury – parkiet dębowy – cyklinowanie, - podłoga – parkiet dębowy – gruntowanie i lakierowanie trzykrotne. 23. Elewacja Domu Kultury: - rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm, rozebranie daszku żelbetowego na elewacji budynku Domu Kultury, obróbka blacharska gzymsu z blachy powlekanej w kolorze brązowym, - malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową, - licowanie ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi ozdobnymi (imitacja piaskowca na ścianie frontowej budynku – parter), gotowe elementy elewacyjne, wzór elewacyjny wskazany przez inwestora. 24. Malowanie Sali Domu Kultury wewnątrz, farby lateksowe zmywalne: - dwukrotne malowanie farba lateksową tynków ścian w kolorze jasnym, - dwukrotne malowanie farbą lateksową tynków i sufitów. 25. Schody na scenę wewnętrzną w Sali Domu Kultury: - wykonanie schodów drewnianych z poziomu Sali na poziom sceny. 26. Obróbki blacharskie: - obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm, obróbka blacharska gzymsu z blachy powlekanej w kolorze brązowym. 27. Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji: - dostawa i montaż instalacji klimatyzacji (sala widowiskowa Domu Kultury), kubatura Sali 524 m3, agregat montowany na stropodachu budynku, kanały montowane nad sufitem podwieszonym, podwieszone do konstrukcji żelbetowej stropodachu, moc klimatyzatora = około 42 kW. 28. Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją wewnętrzną: - dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 4 kW, 29. Przebudowa schodów wejściowych do budynku Domu Kultury (likwidacja pochylni, obłożenie schodów i podestu płytami klinkierowymi): - zerwanie posadzki z płytek gresowych na schodach wejściowych, - okładziny schodów z płytek klinkierowych na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm, stopnie ryflowane, powierzchnia płytek antypoślizgowa, - cokoliki o wysokości 15 cm z płytek klinkierowych systemowych na zaprawie klejowej (schody + podest), 30. Wykonanie liter na elewacji: „DOM KULTURY W OPATOWCU”. Litery 3D, materiał: styrodur twardy na elewacji budynku (wzór do ustalenia z inwestorem): - wykonanie, dostawa i montaż liter elewacyjnych 3D: „DOM KULTURY W OPATOWCU”. 31. Rusztowania: - rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.

**II.5) Główny kod CPV:** 45453000-7
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 45100000-8 |
| 45110000-1 |
| 45223500-1 |
| 45422000-1 |
| 45223220-4 |
| 45452000-0 |
| 45443000-4 |
| 45410000-4 |
| 45432100-5 |
| 45442100-8 |
| 45111213-4 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:
Wartość bez VAT:
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**
miesiącach:    *lub* **dniach:**
*lub*
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:** 2020-11-30

**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**
Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją budynku użyteczności publicznej lub budynków użyteczności publicznej\*. Wymagana wartość wykonanych robót wynosiła minimum 350 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. \* budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65 r.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**
Tak
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**
Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia; a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 498); - wymagany dokument: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument: zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Kolejnym wymaganym dokumentem, o którym mowa w pkt. b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 6 100,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| Cena brutto | 60,00 |
| Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)
Tak
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**
Data: 2020-02-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**
**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

|  |
| --- |
|  |

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza